
# HCFF.db

# select distinct
# printf('0x%04X', parameter.hepi_parameter_id) as 'Parameter ID'
# , paramName.english as 'Parameter Name'
# , paramUnit.english as 'Unit Name'
# from
# componentParameter
# join component on component.id = componentParameter.component_id
# join parameter on parameter.id = componentParameter.parameter_id
# left join deviceString as componentName on componentName.id = component.name_deviceString_id
# left join deviceString as paramName on paramName.id = parameter.name_deviceString_id
# left join deviceString as paramUnit on paramUnit.id = parameter.units_deviceString_id
# order by parameter.hepi_parameter_id;

# Parameter ID, Parameter Name

0x1F41, Temperature
0x1F51, LDO Phase Red
0x1F61, LDO Phase Blue
0x1F71, LDO Magnitude Red
0x1F81, LDO Magnitude Blue
0x1F91, LDO Lifetime
0x1FA1, Depth Bridge Input
0x1FB1, Depth Bridge Output
0x1FE1, PCBA Humidity
0x2001, TDG
0x2011, Clark DO
0x8011, Temperature
0x8012, Temperature
0x8013, Temperature
0x8041, Specific Conductivity
0x8042, Specific Conductivity
0x8051, Salinity
0x8052, Salinity
0x8061, Total Dissolved Solids
0x8071, DO
0x8081, DO
0x8091, Barometric Pressure
0x8092, Barometric Pressure
0x8093, Barometric Pressure
0x80A1, pH
0x80B1, pH
0x80C1, ORP
0x80D1, Depth
0x80D2, Depth
0x80E1, TDG
0x80E2, TDG
0x80F1, Turbidity
0x80F2, Turbidity
0x8101, Chlorophyll a
0x8111, Chlorophyll a
0x8112, Chlorophyll a
0x8121, Rhodamine WT
0x8131, Rhodamine WT
0x8132, Rhodamine WT
0x8141, Phycocyanin
0x8142, Phycocyanin
0x8151, Phycocyanin
0x8152, Phycocyanin
0x8161, Phycoerythrin
0x8162, Phycoerythrin
0x8171, Phycoerythrin
0x8172, Phycoerythrin
0x8181, NH4+
0x8191, NH4Tot
0x81A1, NO3-
0x81B1, NH4+
0x81C1, NO3-
0x81D1, Cl-
0x81E1, Reference
0x81F1, Battery Voltage
0x81F2, Battery Level
0x8201, Clock Battery Voltage
0x8211, Density
0x8221, Sigma-T
0x8231, Altitude
0x8232, Altitude
0x8241, Latitude
0x8251, Longitude
0x8261, Pressure
0x8262, Pressure
0x8271, Specific Gravity
0x8281, ORPAgCl
0x8291, Raw Conductivity
0x82A1, Cl-
0x9FC1, Turbidity
0x9FD1, PCBA Temperature
0xA031, External Power on
